船舶载运电动汽车集装箱

申报指南

一、货物释义

电动汽车(BEV)是指以车载电源为动力，用电机驱动车轮行驶，符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。近年来，电动汽车海运出口需求量大幅增加，已成为我国外贸出口“新三样”之一，但同时带来的安全风险也日益突出。

根据《国际海运危险货物规则》等相关规定，电动汽车如果使用滚装船（除滚装船的集装箱货物处所外）进行运输，则参照普通货物运输，而如果使用集装箱船运输，需满足9类危险货物相关的海运规定，并按要求办理船舶载运危险货物的进出港口手续。

二、国际公约相关要求

在最新版的《国际海运危险货物规则》41-22修订版中，根据电动汽车是否为纯电池驱动，可分为两类。具体要求见下表：

UN编号	品名	特殊规定	相关要求
3171	电池驱动的车辆或电池驱动的设备	SP388

SP961

SP962

SP971	1、相关危险货物，如电池、安全气囊、灭火器、压缩气罐、安全装置和其他车辆运行或操作者或乘客安全所需的整体部件，须牢固地安装在车辆上。

2、车辆的电池、发动机、燃料电池、压缩气瓶、蓄电池或燃料柜（如适用）不得有任何泄漏现象。

3、须防止所安装的电池在运输过程中损坏、短路和意外启动。
3166	易燃气体动力车辆，或易燃液体动力车辆，或易燃气体燃料电池动力车辆，或易燃液体燃料电池动力车辆	SP356

SP388

SP961

SP962

1、相关危险货物，如电池、安全气囊、灭火器、压缩气罐、安全装置和其他车辆运行或操作者或乘客安全所需的整体部件，须牢固地安装在车辆上。

2、车辆的电池、发动机、燃料电池、压缩气瓶、蓄电池或燃料柜（如适用）不得有任何泄漏现象。

3、燃料箱中的易燃液体不得超过其容量的1/4，且在任何情况下不得超过250L。

4、须防止所安装的电池在运输过程中损坏、短路和意外启动。
三、危险货物安全适运报告要求（货报）

1、申请途径：中国海事局一网通办平台申请（登录网址：https://zwfw.msa.gov.cn）

2、申请主体：托运人/发货人（货物所有人或其代理人等）；

3、申请材料：

1.《危险货物安全适运申报单》（网上申请免于提交）；

2.货物安全技术说明书（MSDS）；

注意点：

① MSDS货物信息应与申报信息一致。

② MSDS应包含货物名称、有关编号、货物理化特性、危险性、安全防护注意事项、应急急救和泄漏处置等措施等内容。

③ MSDS应盖有托运人/发货人公章。

3.《集装箱装箱证明书》；

4.委托证明及委托人和被委托人身份证明及其复印件（委托时，如使用告知承诺可免于提交委托人和被委托人身份证明及其复印件）。